1.  - контроллер; 
2.  - колодка жгута системы зажигания к жгуту салонной группы АБС; 
3.  - колодка диагностики; 
4.  - индикатор состояния АПС; 
5.  - автомобильная противоугонная система (АПС); 
6.  - катушка зажигания; 
7.  - свечи зажигания; 
8.  - форсунки; 
9.  - электробензонасос; 
10. - колодка жгута системы зажигания к жгуту электробензонасоса; 
11. - колодка жгута электробензонасоса к жгуту системы зажигания; 
12. - колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок; 
13. - колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания; 
14. - датчик скорости автомобиля; 
15. - регулятор холостого хода; 
16. - датчик положения дроссельной заслонки; 
17. - датчик температуры охлаждающей жидкости; 
18. - датчик массового расхода воздуха; 
19. - датчик фаз; 
20. - датчик кислорода; 
21. - датчик положения коленчатого вала; 
22. - датчик детонации; 
23. - электромагнитный клапан продувки адсорбера; 
24. - колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов; 
25. - предохранитель цепи питания контроллера; 
26. - реле зажигания; 
27. - предохранитель реле зажигания; 
28. - предохранитель цепи питания электробензонасоса; 
29. - реле электробензонасоса; 
30. - реле электровентилятора; 
31. - колодка жгута системы зажигания к жгуту кондиционера; 
32. - колодки жгута системы зажигания и жгута переднего; 
33. - электровентилятор системы охлаждения; 
34. - колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания; 
35. - выключатель зажигания; 
36. - комбинация приборов; 
37- блок бортовой системы контроля; 
38- реле стартера; 
39- монтажный блок; 

А - к клемме "плюс" аккумуляторной батареи;
В1, В2 - точки заземления жгута системы зажигания;

Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента 
схемы, к которому присоединяется данный провод. Через дробь указывается номер контакта 
колодки. Условное обозначение "S26" или "SА" означает, что провод присоединяется к элементу 
схемы под номером 26 или обозначенному буквой А через точку соединения, не показанную на 
схеме.
